|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Обозначение схемы | Содержание схемы | Исполнители | Область применения |
| 1с | Проведение исследований, испытаний и измерений (далее - испытания) образца продукции | Аккредитованная испытательная лаборатория (центр) | Применяют при ограниченном, заранее оговоренном объеме реализации продукции, которая будет поставляться (реализовываться) в течение короткого промежутка времени отдельными партиями по мере их серийного производства (для продукции, ввозимой на единую таможенную территорию Таможенного союза - при краткосрочных контрактах, для продукции, производимой на единой таможенной территории Таможенного союза - при ограниченном объеме выпуска). Срок действия сертификата соответствия составляет 1 год |
|  | Выдача заявителю сертификата соответствия на изготавливаемую в течение ограниченного времени заранее определенную партию продукции, в случае положительного результата испытаний | Орган по сертификации |
| 2с | Проведение испытаний типового образца продукции | Аккредитованная испытательная лаборатория (центр) | Применяют для серийно выпускаемой продукции на основе проверки состояния производства и испытаний типового образца продукции в аккредитованной испытательной лаборатории (центре). Сертификат соответствия выдается на 1 год |
|  | Проведение проверки состояния производства | Орган по сертификации |
|  | Выдача заявителю сертификата соответствия на всю серийно выпускаемую продукцию в случае положительных результатов испытаний и проверки состояния производства | Орган по сертификации |
| 3с | Проведение испытаний типового образца продукции | Аккредитованная испытательная лаборатория (центр) | Применяют для серийно выпускаемой продукции. Сертификат соответствия выдается на срок, не превышающий 3 лет |
|  | Выдача заявителю сертификата соответствия на серийно выпускаемую продукцию в случае положительных результатов испытаний | Орган по сертификации |
|  | Осуществление инспекционного контроля с периодичностью не более 1 раза в год путем испытаний образцов продукции в аккредитованной испытательной лаборатории (центре) | Орган по сертификации |
|  | Приостановление или прекращение действия сертификата соответствия в случае отрицательного результата инспекционного контроля | Орган по сертификации |
| 4с | Проведение испытаний типового образца продукции | Аккредитованная испытательная лаборатория (центр) | Применяют для серийно выпускаемой продукции. Сертификат соответствия выдается на срок, не превышающий 5 лет |
|  | Проведение проверки состояния производства | Орган по сертификации |
|  | Выдача заявителю сертификата соответствия в случае положительных результатов испытаний и проверки состояния производства продукции | Орган по сертификации |
|  | Осуществление инспекционного контроля с периодичностью не более 1 раза в год путем испытаний образцов продукции в аккредитованной испытательной лаборатории (центре) | Орган по сертификации |
|  | Приостановление или прекращение действия сертификата соответствия в случае отрицательного результата инспекционного контроля | Орган по сертификации |
| 5с | Проведение испытаний типового образца продукции | Аккредитованная испытательная лаборатория (центр) | Применяют для серийно выпускаемой продукции в следующих случаях: реальный объем выборки образцов продукции недостаточен для объективной оценки выпускаемой продукции при проведении испытаний;технологические процессы производства продукции чувствительны к внешним факторам;установлены повышенные требования к стабильности характеристик продукции;частая смена модификаций продукции;испытания могут быть проведены только после монтажа продукции у потребителя.Сертификат соответствия выдается на срок, не превышающий 5 лет |
|  | Проведение сертификации системы менеджмента качества или производства продукции | Орган по сертификации |
|  | Выдача заявителю сертификата соответствия в случае положительных результатов испытаний и сертификации системы менеджмента качества или производства продукции | Орган по сертификации |
|  | Осуществление инспекционного контроля с периодичностью не более 1 раза в год путем испытаний образцов продукции в аккредитованной испытательной лаборатории (центре) | Орган по сертификации |
|  | Приостановление или прекращение действия сертификата соответствия в случае отрицательного результата инспекционного контроля | Орган по сертификации |
| 6с\* | Проведение испытаний образца (образцов) продукции, отобранного из представленной на сертификацию партии продукции | Аккредитованная испытательная лаборатория (центр) | Применяют для партии продукции. Действие сертификата соответствия распространяется на заявленную партию продукции. |
|  | Выдача заявителю сертификата соответствия на представленную на сертификацию партию продукции в случае положительного результата испытаний | Орган по сертификации |
| 7с\* | Проведение испытаний каждой единицы продукции | Аккредитованная испытательная лаборатория (центр) | Рекомендуется применять в случае разового характера производства или реализации соответствующей продукции (единичные изделия).Действие сертификата соответствия распространяется на заявленное количество продукции. |
|  | Выдача заявителю сертификата соответствия на единицу продукции в случае положительного результата испытаний | Орган по сертификации |